# Выставочный стенд Росатома для молодёжного форума

## Концепция «Контур энергии» · версия 3

Предварительная архитектурная концепция стенда размером 28 × 10 м, общей площадью 280 м².

Главный образ строится на двух разных по роли элементах:

1. матово-белая архитектурная основа объединяет портал, навесы, подиумы и лекторий;
2. самостоятельный центральный арт-объект — многослойный прозрачный куб-«аквариум» с цифровыми проекциями и отражениями — становится главным визуальным магнитом стенда.

Верхнее кольцо работает как архитектурный навес и брендовая корона. Оно визуально собирает композицию и помогает стенду читаться издалека, но не заменяет и не изображает арт-объект.

Молодёжный научный характер создают насыщенное цветовое зонирование, прозрачные медиаслои, живые сценарии взаимодействия и полный набор технологических экспонатов.

![Главный ракурс](rosatom-youth-forum-stand-hero-v3-final.png)

### Проектные ракурсы

![Аксонометрический вид и планировочная структура](rosatom-youth-forum-stand-isometric-v3-final.png)

![Вид с уровня посетителя](rosatom-youth-forum-stand-eye-level-v3-final.png)

## Планировочная структура

Система координат: X — вдоль 28-метровой стороны слева направо; Y — от открытого фасада в глубину стенда.

| Зона | Положение | Площадь | Основные функции | Цветовой код |
| --- | --- | ---: | --- | --- |
| Открытый фронтальный променад | X 0–28 м; Y 0–2,2 м | 61,6 м² | Вход, распределение потоков, обзор всех зон | Белая архитектурная база |
| Демонстрационная зона | X 0–7,6 м; Y 2,2–10 м | около 59 м² | Полный состав оборудования, интерактивы, работа демонстраторов | Циан и бирюза |
| Центральная зона | X 7,6–18,6 м; Y 2,2–10 м | около 86 м² | Арт-объект, переговоры, неформальное общение | Прозрачный/dichroic арт-объект; кораллово-маджентовые переговоры |
| Лекторий | X 18,6–28 м; Y 2,2–10 м | около 73 м² | Амфитеатр, сцена, экран, выступления | Индиго и фиолетовый |

Между центральной зоной и лекторием предусматривается поперечный проход шириной не менее 1,5 м, соединяющий главный и тыловой маршруты.

## Принцип сохранения экспонатов

- В проекте сохраняется полный состав экспонатов, оборудования, экранов и интерактивных точек исходной схемы.
- Экспонаты нельзя удалять, объединять, уменьшать до декоративных макетов или заменять мебелью без отдельного согласования с заказчиком.
- До выпуска рабочей планировки формируется поэкземплярный реестр: наименование, габариты, масса, питание, охранная зона, требования к обзору и обслуживанию.
- Если часть оборудования не видна в конкретном ракурсе, это не означает её удаления из планировки.
- Любое изменение состава фиксируется в реестре и подтверждается до обновления визуализаций.

## 1. Демонстрационная зона

- Все технологические экспонаты исходной схемы размещаются на индивидуальных подиумах с сохранением различий в масштабе и форме.
- Высокие, цилиндрические, настольные и напольные объекты остаются самостоятельными экспонатами.
- Вертикальный медиапортал, интерактивные экраны и стойка демонстратора сохраняются как отдельные функции.
- Свободный обход каждого экспоната — не менее 1,4–1,5 м; перед интерактивами предусматриваются карманы для небольших групп.
- Циановые и бирюзовые световые акценты связывают оборудование в одну научно-технологическую зону, не превращая его в однотонные цветные кубы.
- Белый портал высотой около 4,2 м обозначает вход и поддерживает общую архитектуру, не перекрывая обзор оборудования.

Точные подиумы, защитные расстояния и допустимая нагрузка определяются после получения паспортов оборудования.

## 2. Центральный арт-объект «Аквариум энергии»

Арт-объект располагается в переднем центре стенда и остаётся самостоятельным объёмом, визуально отделённым от переговорной мебели и верхней брендовой короны.

- Базовая геометрия — прозрачный кубический объём ориентировочно 4,5–5,0 м по фронту, 4,0–4,5 м в глубину и до 3,8–4,2 м в высоту; габариты уточняются после проверки проходов и оборудования.
- Внутри последовательно установлены 5–7 слоёв прозрачных экранов, оптического акрила и дихроичного стекла.
- За прозрачными слоями размещаются holographic LED fan displays: изображения проходят сквозь глубину объекта и создают эффект парящей научной визуализации.
- Зеркальные и полузеркальные плоскости фрагментарно отражают проекции, посетителей и цветовые зоны, формируя меняющийся многоплановый образ.
- Контент строится вокруг энергии, материалов, частиц, инженерных данных и будущих технологий — без буквальных радиационных символов и клише атомной отрасли.
- Сквозная прозрачность сохраняет обзор лектория и оборудования; объект не выглядит закрытой комнатой, витриной с одним предметом или обычным LED-кубом.
- Вентиляторы-проекторы закрываются сертифицированными прозрачными защитными экранами, недоступны посетителям и получают сервисный доступ, вентиляцию, аварийное отключение и синхронное управление контентом.
- Кабели, блоки питания и контроллеры скрываются в нижнем техническом цоколе.

Верхнее кольцо над центральной зоной — отдельный архитектурный навес и брендовая корона. Между ним и кубом сохраняется визуальный воздушный зазор, чтобы их невозможно было принять за один объект.

## 3. Переговорная зона

- Переговорные столы и посадка располагаются рядом с арт-объектом, но не внутри его прозрачного технологического объёма.
- Коралловые и маджентовые акценты маркируют столы, мягкие сиденья, локальный свет и небольшие акустические экраны.
- Мебель остаётся визуально лёгкой и не перекрывает 5–7 прозрачных слоёв арт-объекта.
- Полный свободный габарит каждой переговорной группы — около 2,6 × 2,6 м.
- Переговорные столы высотой 720–750 мм имеют доступное подстолье; рядом предусмотрены места для кресла-коляски.
- Скрытая кладовая и AV-зона ориентировочно 2,2 × 1,8 м размещается в заднем сегменте центральной зоны.

## 4. Лекторий

- Полезная зона: ориентировочно 9,4 × 7,8 м.
- Вместимость: 32 места на ступенях, два места для посетителей на колясках и два соседних места сопровождающих — всего 36 человек.
- Четыре или пять неглубоких рядов амфитеатра.
- Центральный проход шириной 1,2 м; боковые проходы 1–1,1 м.
- Два независимых выхода шириной не менее 1,2 м.
- Доступные места включены в первый ряд и не отделены от основной аудитории.
- Низкая сцена либо боковой пандус с уклоном не круче 1:12.
- Экран ориентировочно 5,2 × 2,9 м, формат 16:9.
- Индиго-фиолетовые акустические панели и управляемая сценическая подсветка формируют узнаваемую цветовую идентичность зоны.
- Направленные громкоговорители и контролируемый свет снижают воздействие на соседние функции.

## Архитектура и конструкция

- Белая архитектурная база выполняется на скрытом алюминиевом или стальном каркасе с лёгкой матовой облицовкой.
- Верхняя брендовая корона опирается на рассчитанный каркас или разрешённые подвесы; способ крепления определяется регламентом площадки.
- Прозрачный арт-объект имеет собственный независимый каркас и технический цоколь.
- Сервисный пол высотой около 70–80 мм скрывает кабельные трассы и получает плавные доступные переходы.
- Чистая высота под нависающими элементами — не менее 2,4 м.
- Окончательные сечения, балласт, узлы, пожарные характеристики и нагрузки определяет профильный конструктор.

## Материалы и цветовое зонирование

| Роль | Цвет или материал | Применение |
| --- | --- | --- |
| Архитектурная база | Сатиновый белый, ледяной серый, светло-серый микроцемент | Портал, подиумы, навесы, амфитеатр, технические цоколи |
| Оборудование | Циан, бирюза, холодный голубой | Световые линии, подиумы, навигация, медиаграфика |
| Переговоры | Коралл, маджента, тёплый розовый | Столы, мягкая мебель, акустические детали, локальный свет |
| Лекторий | Индиго, фиолетовый, глубокий сине-фиолетовый | Акустика, ступени, экранная рамка, сценический свет |
| Арт-объект | Осветлённое стекло, оптический акрил, дихроичные и полузеркальные плёнки | 5–7 прозрачных слоёв, отражения и глубина изображения |
| Тактильное тепло | Светлый дуб, сатинированный алюминий, текстиль | Контактные поверхности и мебель |

Цвет используется крупными согласованными зонами, а не случайными декоративными пятнами. Белый сохраняет цельность архитектуры, но больше не доминирует настолько, чтобы пространство выглядело стерильным.

## Свет и медиасценарий

- Общий архитектурный свет нейтральный, около 4000 K.
- Каждый экспонат получает собственный музейный акцент и читаемую световую границу.
- Циан-бирюзовый сценарий активирует демонстрационную зону.
- Кораллово-маджентовый локальный свет делает переговоры заметными и комфортными для лиц и съёмки.
- Индиго-фиолетовый сценарий лектория работает независимо и не засвечивает экран.
- В «Аквариуме энергии» прозрачные проекции, отражения и дихроичные переливы синхронизированы как единая многослойная медиасцена.
- Стробирование, открытые вращающиеся элементы и агрессивная клубная подсветка исключаются.

## Доступность и безопасность

- Главный фронтальный проход 2,2 м свободен от мебели и очередей.
- Внутренние проходы не уже 1,5 м.
- Перед интерактивами и на разворотах предусматривается свободный круг диаметром 1,5 м.
- Арт-объект не имеет доступных посетителю вращающихся деталей; все holographic LED fans находятся за защитными слоями.
- Стеклянные плоскости получают безопасные кромки, маркировку на двух высотах и расчёт на ударные нагрузки.
- Кабели скрыты; пороги, острые углы и выступающие основания исключены.
- Ступени лектория получают контрастные кромки, подсветку и поручни.

## Визуальные инварианты проекта

1. На общих ракурсах читается вытянутая пропорция 28 × 10 м.
2. В переднем центре обязательно присутствует отдельный прозрачный куб-«аквариум» — главный арт-объект стенда.
3. В арт-объекте читаются 5–7 оптических слоёв, парящие проекции holographic LED fans и отражающие поверхности.
4. Верхнее кольцо читается как архитектурный навес и брендовая корона, а не как арт-объект.
5. Полный состав экспонатов исходной схемы сохраняется; ничего не удаляется без согласования.
6. Цветовое деление неизменно: циан/бирюза — оборудование, коралл/маджента — переговоры, индиго/фиолетовый — лекторий, белый — архитектурная база.
7. Лекторий выглядит реальным: амфитеатр, доступные места, два выхода, сцена, экран и акустическая обработка.

## Данные для следующей проектной стадии

Для перехода от концепции к рабочей планировке нужны:

- утверждённый поэкземплярный реестр всех экспонатов;
- точные габариты, масса, охранные зоны и энергопотребление каждого объекта;
- технические характеристики holographic LED fans, защитных экранов и медиасервера;
- схема открытых сторон стенда и расположение соседей;
- допустимая высота, возможность подвесов и нагрузка на пол;
- требования площадки по пожарной безопасности и эвакуации;
- бюджет и формат повторного использования конструкций;
- официальные логотипы, название форума, слоган и медиаконтент;
- требования к складскому помещению, кейтерингу и количеству персонала;
- сценарий программы лектория и требования к звуку.

До получения этих данных изображения являются архитектурной концепцией, а не комплектом рабочей документации.
